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	1.    Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren.
Produktets navn:

Pro-Polish 2 i 1

Vare nr.:


100420 - 100453

Pr-nr.:




Firmanavn:

ProFlex Kemi A/S

 


Transitvej 1




6330 Padborg

Tlf:


74 67 03 94
Fax: 74 67 46 21

Anvendelsesområde:
Universal politur til autolakker.

Anvendelsesbegrænsninger:
Må ikke anvendes af unge under 18 år jfr. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde.

Krav til særlig uddannelse:
Ingen udover information om produktets farlige egenskaber.                            



	2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer
Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning.

 Navn 


CAS nr.

EINECS.
Vægt %

Symbol

R-sætninger
Naphtha(råolie)

64742-48-9
265-150-3
25-50

Xn

10-65

hydrogenbehandlet, tung


Petroleum (råolie)
8008-20-6
232-366-4
5-10

Xn

65

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8, med ppm.  Fuld tekst for R-sætninger, se afsnit 16.



	3. Fareidentifikation
Indeholder organiske opløsningsmidler. 

Irriterer og affedter huden

Produktet indeholder flygtige, organiske forbindelser som har fotokemisk ozondannelsespotentiale.
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	4. Førstehjælpsforanstaltninger
Generelt: 

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper.

Indånding:

Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Ved sygdomstegn opsøges læge.

Øjnene:

Skyl straks grundigt med rigeligt vand  i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Spil øjet godt op. Ved vedvarende irritation opsøges læge.
Huden:

Forurenet tøj fjernes og huden vaskes med vand og sæbe.
Indtagelse:
Skyl straks munden og drik rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald omgående læge eller ambulance.

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil lægen har overtaget behandlingen.



	5. Brandbekæmpelse
Brandslukningsmidler:     
Pulver, CO2 eller skum. Undgå brug af direkte vandstråle der spreder branden.




Udsatte beholdere afkøles med vand og fjernes fra brandstedet hvis det kan gøres 




uden risiko.

Særlige farer:

Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser.

Personlig beskyttelse:
Undgå indånding af brandgasser og røg. Brandslukningspersonel skal bære 




lufttilført åndedrætsværn.

 

	6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld
Personlig beskyttelse:
Undgå indånding af dampe og kontakt med hud og øjne. Se afsnit 8 for personlige 




værnemidler. 

Miljøbeskyttelse:

Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø. 

Opsamling/rengøring:
Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Opsaml spild med 




ubrændbart absorberende materiale. Se afsnit 13 for bortskaffelse.



	7. Håndtering og opbevaring
Håndtering:
Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Undgå hud- og øjenkontakt. Undgå indånding af 



dampe. Rygning og brug af åben ild eller andre antændelseskilder forbudt. Se afsnit 8 for 



personlige værnemidler. 

Opbevaring:
Følg beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Produktet opbevares 



utilgængeligt for børn i tæt lukket originalemballage, ved stuetemperatur og i 



overensstemmelse med gældende regler, på et godt ventileret sted.



Åbnet emballage lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at undgå lækage.



Brandfareklasse: II-1.
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	8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret oktober 2000:

n-heptan:

200 ppm

820 mg/m³  

Petroleumdestillat:
  25 ppm
  
180 mg/m3
Personlige værnemidler:
Åndedrætsværn:

Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med gasfilter type A2. 

Øjenværn:

Ved risiko for stænk i øjnene anvendes beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Beskyttelse af hænder:
Ved risiko for hudkontakt anvendes beskyttelseshandsker (nitril). Da væsken kan 




trænge gennem materialet bør der hyppigt skiftes handsker. Egnede handsker kan 




anvises af handskeleverandøren.

Beskyttelse af huden:
Bær evt. særligt arbejdstøj.



	9. Fysisk-kemiske egenskaber
Fysisk tilstand: 


Lys grøn væske 

Lugt:



Opløsningsmidler

pH-værdi:


Ikke relevant

Kogepunkt:


ca. 100 °C 

Flammepunkt:


>61 °C 


Eksplosionsgrænser:

1.0 - 6.8 vol%


Vægtfylde ved 20 °C:

0.943 g/cm3 

Opløselighed:


Delvis blandbar med  vand

Viskositet:


>7 mm2/s ved 40 °C

	10. Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet:


Stabilt under normale 

Forhold der bør undgås:

Opvarmning.

Farlige nedbrydningsprodukter:
Ingen farlige nedbrydningsprodukter under normale forhold.

	11. Toksikologiske oplysninger / sundhedsfarlige egenskaber
Indånding:

I høje koncentrationer virker dampe og aerosoler sløvende og kan medføre hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme.

Hudkontakt:

Langvarig kontakt kan medføre rødme, irritation og tør hud. 

Øjnene:

Stof i øjnene irriterer og kan fremkalde rødme og svie.
Indtagelse:
Indtagelse virker irriterende. Kan optages i kroppen og medføre kvalme, svimmelhed og opkastning. Kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis der ved opkastning kommer maveindhold i lungerne.

Langtidseffekter:

Hyppig indånding af selv lave koncentrationer kan medføre irritabilitet, træthed, hukommelsesbesvær og med tiden skader på nervesystemet, herunder hjernen.



	12. Miljøoplysninger
Mobilitet:
Produktet er delvist blandbart med vand og kan spredes i vandmiljøet. Produktet indeholder 



organiske opløsningsmidler, som fordamper let fra alle overflader.

Nedbrydelighed:
Produktets nedbrydelighed er ikke oplyst.

Økotoksicitet:
Produktet indeholder flygtige, organiske forbindelser, som kan medvirke til fotokemisk 



ozondannelse.



	13. Bortskaffelse
Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald. Spild, rester og tom emballage afleveres til kommunal affaldsplads godkendt til modtagelse af kemikalieaffald.

EAK-kode: 20 01 13 00: Opløsningsmidler. Affaldsgruppe: H
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	14. Transportoplysninger
Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport,  IMDG for søtransport og ICAO/IATA for flytransport.

Ikke farligt gods.



	15. Oplysninger om regulering
I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter er produktet mærket som følger:

Faresymbol:
Ingen

R-sætninger:  
Ingen

S-sætninger:    
2-
Opbevares utilgængeligt for børn



23-
Undgå indånding af dampe.



46-
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Pr-nr.:    1515074

Anvendelsesbegrænsninger:
Må ikke anvendes af unge under 18 år jfr. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde.

Krav til særlig uddannelse:
Ingen udover information om produktets farlige egenskaber



	16. Andre oplysninger
n-heptan og redestilleret petroleum er optaget på Arbejdstilsynets vejledende liste over organiske opløsningsmidler.

R-sætninger med de respektive kodenumre fra afsnit 2:

65-Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse

Opdateringer oktober 2002:
Opdateret i afsnit 2, 9(flammepunkt), 15, 16

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden, informationer fra producenten samt på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i afsnit 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til uddannelse er overholdt.

Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning.  Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.











